시     방     서

공사명 : 친환경 합성목재 휀스 제작,설치공사

(02) 4 9 6 - 1 0 0 1

홈페이지 : www.histick.co.kr

합성목재 시방서(자재/시공)

1. 일반사항

1.  요약

본 시방서는 합성목재의 설치 및 사용, 제반사항에 대하여 적용한다.

2. 적용범위

본 내용은 합성목재(WPC : Wood Plastic Composite) 제품 및 시공에 대하여 규정한다.

3. 품질보증

제품의 하자 보증기간은 계약서에 명기된 기간으로 하며 보증 기간 중 사용부주의나 실수로

발생한 결함 및 손상은 계약서 명시한 사항이나 통상의 관례에 의해 수정. 보수한다.

4. 운반, 보관 및 취급

4.1 반입 시 변형, 오염 등 제품의 손상에 유의하고, 부품의 수량, 기호를 확인 후 습기가 적고

통풍이 잘되는 상온의 장소에 적재한다.

4.2 자재의 보관은 평탄한 곳을 선정하여 눕혀 보관하며 벽에 기대어 보관하는 등의 방법은 피한다.

4.3 직사광선이나 화기를 피하여 보관 한다

2. 시공

1. 완성된 울타리는 훼손방지를 위한 조치를 해서 현장으로 반입한다.

2. 주주와 주주의 간격은2.08M로 하고, 도면에 준하여 설치하여야 한다.

3 .주주는 콘크리트 타설과 동시에 수직되게 세우고 좌우 이동이 없도록 하여야 한다.

이 때, 주의사항은 주주가 정확하게 수직을 유지 할 수 있도록 수직, 수평기를 사용하여

설치한다.

4. 울타리 조립은 콘크리트가 충분히 양생된 후에 조립 작업을 한다.

5 .울타리 조립 시 조립 볼트, 너트 및 연결 브라켓을 사용해서 휀스와 주주가 견고하게 연결

조립되도록 해야 하며, 시공자는 공사 완료 후  주위 환경을 깨끗이 하여야 한다.

6. 공사 시 안전에 유의하여야 하며, 감독자의 지시 및 현장 안전 수칙에 따라야 한다.

3. 유지 및 관리

천연목재 대비, 자연광선 또는 수분에 대한 저항력이 우수하며, 부식이나 벌레등의

훼손에도 강한 내구성을 가지므로 최소한의 관리로 최초 설치상태를 장기간 유지할 수 있다.