하이스틱 조립식 울타리 시방서

(02) 4 9 6 - 1 0 0 1

홈페이지 : www.fence.in

하이스틱 조립식 울타리 시방서

1. 개     요

하이스틱 조립식 울타리는 외관이 수려하며 부식이 전혀없는 하이샤시

재질에 내부에 구조용 아연도 각관(KDS-3568)금속을 보강하고 외부에

노출되지 않게 안전히 피복을 입히므로 녹발생이 전혀 없는 반 영구적인

아름다움을 간직할 수 있는 하이스틱 조립식 울타리 제품입니다.

2. 설 치 방 법

1) 시공전 기둥 설치점을 정하고 수평을 측량(레벨)하여야 한다.

(기둥중심에서 다음 기둥중심까지 2,750mm)

2) 옹벽위에 함마드릴로 앙카볼트 구멍을 뚫는다.

(옹벽설치가 안 된 곳은 독립기초를 설치한다.)

3) 독립기초는 최소한 가로300mm ☓ 세로300mm ☓ 깊이400mm로

터파기를 한 다음 터파기 한 곳에 기초 1:2:4의 콘크리트를 채운다.

4) 기둥을 세우고 수직을 정확히 본다.

5) 하이스틱 경간에 강도가 강한 A.B.S 합성수지 브라켙을 끼워 수평을

유지시키며 핸드드릴로 P.C 볼트를 채워 조립 후 P.V.C 단추를 닫는다.

3. 특     징

1) 부식으로부터의 자유를 선언한 담장으로서 한번 설치시 APT 철거시

완벽한 부식방지 제품임.

2) 조립식 건식 공법으로 용접이 없는 간단한 조립으로 시공가능.

3) 간단한 조립방식으로 시공기간의 단축 (공기단축)

4) 기본소재의 고품질로 담장을 고급화 시켰으며, 경쟁력도 뛰어남.

5) 제품의 재활용 가능.

6) 하자율 1% 미만의 고강도 유지.

동재종합개발(주)