스텐휀스 시방서

적용범위

① 본 시방은 관내에 설치되는 스텐레스 휀스에 관한 제반사항을 규정한다.

② 스텐레스 휀스는 설계도면 및 관련 시방규정에 따라 제작, 조립, 시공이 되어야 하며 사전에 감독원의 승인을 얻어야 한다.

자재

1) 재질

STS PIPE는 KS규정에 의한 제품(STS304,27종)을 사용하여야 한다.

2) 규격

① 형재의 모양 및 치수는 설계도면에 따른다.

② 형재는 모양이 바르고 매끄럽고 균일하며 사용상 해로운 부품, 흥 등의 결함이 없어야 한다

3) KS 허용공차 및 화학성분

*원형강관

① KS 허용공차

② 화학성분

조립 및 시공

① 스텐레스 난간의 조립 및 설치는 감독원의 지시에 따라야 한다.

② 스텐레스 난간의 조립 및 시공은 관련 전문 건설업 면허인(철물공사업)을 소지한 업체의 전문기술자에 의해 행해져야하며, 사전에 감독관의 승인을 얻어야 한다.

③ 구부림(벤딩) 부위가 미려해야 하며 원형이 변형되어서는 안된다.

④ 용접은 알곤용접 제작으로서 점용접을 한다.

⑤ 난간 제작시 부제의 접합은 알곤용접 또는 동등이상의 성능이 인정되는 방법으로하고, 용접부위는 미려하게 마감하여야 하며, 표면이 변식된 부분은 STAIN CLEANER 처리를 하여 원상복구 하여야 한다

현장설치

① 반입제품은 발주처의 감독관 또는 검수인의 승인을 득한 후 납품을 설치한다.

② 현장설치시 사전 현장의 위치와 형태등을 정확히 실측하여 오차없이 제작 설치한다.

③ 설치시 제품의 접합부위는 견고해야 하며 흔들림이 있어서는 안되며 수직, 수평이 맞고 견고하고 미려하게 설치하여야 한다. 단 감독관의 지시에 따라 설치할 수 있다